|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Afvinklijst basisvereisten locatie schoolgaande kinderen groepsopvang  |  |
|  | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin**VIPA**EllipsgebouwKoning Albert II-laan 35 bus 34, 1030 BRUSSELTel. 02 553 32 41 – Fax 02 553 34 80E-mail: vipa@vlaanderen.be |  |
|  | ***Waarvoor dient dit formulier?****Door het beantwoorden (klik op ‘kies’ in de linker kolom) van alle vragen van deze afvinklijst, krijg je een inzicht bij de keuze/geschiktheid van een locatie en het aantal kinderen dat je kan opvangen in een bepaalde locatie. De tips van VIPA kunnen je helpen met het interpreteren van de vereisten, het realiseren in de praktijk het inrichten van een kwalitatieve opvang. Het is geen doorgedreven technische audit van het gebouw, maar een opsomming van de belangrijkste punten van de* [*basisvereisten*](https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/vipa/organisatie/bouwtechnisch/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bA7B16C80-6BAA-44CA-B51B-587786E6BA71%7d&file=tekst%20website%20infrastructuur.docx&action=default)*. In de rechter kolom vind je de bronnen en de volledige tekst voor meer detailinfo:** *Kind en Gezin (KG)*
* *Voedselveiligheid (FAVV)*
* *Brandveiligheid (BV)*
* *Arbeidswet (AW)*
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ALGEMEEN** | **BRON** |
| **KIES** | De infrastructuur is geschikt om kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang te organiseren.De inrichting van de opvanglocatie is: (Art. 7)* uitgerust voor het aantal opgevangen kinderen
* aangepast aan de leeftijd van de opgevangen kinderen.
 | [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |
| **KIES** | In elke binnenspeelruimte die de kinderen in de opvanglocatie gebruiken, vinden er tijdens de openingsuren geen activiteiten plaats die niet gerelateerd zijn aan de buitenschoolse opvang. (Art. 5) | [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |
| **KIES** | Er zijn veilige evacuatiemogelijkheden zoals:* + er zijn vrije en bruikbare evacuatiewegen (gangen, deuren en trappen) met minstens 70 cm breedte. (Art. 5.2.1 en 5.2.2)
	+ de deuren kunnen onmiddellijk ontgrendeld worden bij evacuatie.  (Art. 5.2.2)

VIPA-TIP: er verblijven geen kinderen onder het laagst gelegen evacuatieniveau en niet hoger dan 25m. | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | De kinderopvanglocatie is bereikbaar voor voertuigen van de brandweerdiensten, zodat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen worden uitgevoerd. (Art. 2.1) (in overleg met de bevoegde brandweerdienst) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
|  | **INKOM, UITGANGEN EN CIRCULATIE** |  |
| **KIES** | VIPA-TIPS: * Voorzie een sas in functie van toegangsbeveiliging.
* Voorzie een administratiezone of bureel kort aan de ingang, bereikbaar (balie) zonder de opvangruimten te betreden.
* Voorzie een ruimte/zone waar de boekentassen, schoenen, jassen kunnen staan/hangen, bereikbaar zonder de opvangruimten te betreden en zonder de evacuatiewegen te belemmeren.
 |  |
| **KIES** | Er zijn voldoende uitgangen op elke bouwlaag: (Art. 5.1)* vanaf 9 - 25 kinderen: minstens 2 uitgangen indien de kinderen verblijven op de derde bouwlaag (2de verdieping) of hoger
* vanaf 26 kinderen zijn er minstens 2 uitgangen per bouwlaag

Voor recente gebouwen die voldoen aan de [federale basisnorm](http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/vipa/brandveiligheid/Paginas/Regelgevingbrandveiligheid.aspx) kunnen er uitzonderingen zijn, zie hiervoor naar de brandveiligheidsreglementering. | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | De trappen hebben een maximale hellingshoek van 45° (Art. 5.3.1)* aantrede minimaal 17 cm
* optrede maximaal 20 cm
 | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | De trappen hebben een stabiliteit bij brand (beton of metselwerk) of worden aan de onderzijde bekleed met een brandwerende beplating. (Art. 5.3.2) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
|   | **SPEELRUIMTE**  |  |
|  **KIES** | Er zijn een of meer speelruimtes:* + De speelruimte is aangepast aan het aantal aanwezige kinderen en de kinderen vellig kunnen er spelen (Art. 5)
	+ Vanaf 15 kinderen zijn er minimaal 2 speelruimtes
	+ VIPA-TIP: Een gang (circulatiezone) is geen permanente speelruimte.
 | [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |
|  **KIES** | VIPA-TIP: * voorzie voldoende natuurlijk daglicht in alle speelruimtes:
	+ - Voor [klaslokalen](http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/opdrachten/doorlichten/bijlagen/instrument_controle_bvh.pdf) is er minimaal 1/6 raamoppervlakte versus vloeroppervlakte noodzakelijk. De nodige glasoppervlakte versus de vloeroppervlakte voor voldoende natuurlijk daglicht in een speelruimte hangt van meerdere factoren af (hoogte ramen, buitenomgeving, diepte ruimte, hoogte plafond…) en zal vaak tussen 1/6 en ¼ van de vloeroppervlakte bedragen. Zicht naar buiten (ook voor de kinderen) is ook belangrijk voor een gezond daglichtklimaat.
 |  |
|  **KIES** | VIPA-TIP: * + voorzie voldoende ventilatie in alle speelruimtes:
		- Minimaal raamroosters en ramen die open kunnen of een mechanische ventilatie.
		- De concentratie Koolstofdioxide (CO2) is een goede indicator voor de algehele luchtkwaliteit. Aanvaardbare luchtkwaliteit heeft een grenswaarde van 1.200 ppm concentratie CO2 (IDA 3 klasse) Je kan een toolbox met een CO2 meter voor zelfevaluatie van het binnenklimaat lenen [bij een medisch milieukundige in het Logo van je regio](http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen-262.html%26group%3D11).
 |  |
| **KIES** | De werklokalen zijn tenminste 2,5 m hoog. (Art. 8)  | [AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
|   | **RUSTRUIMTE** **OF ZONE** |  |
| **KIES** | In de opvanglocatie is er een mogelijkheid voor de kinderen om te rusten. (Art. 6) | [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |
|  | **SANITAIR KINDEREN** |  |
| **KIES** | Het sanitair is aangepast aan het aantal opgevangen kinderen en aan de leeftijd van de opgevangen kinderen. (Art. 5)* er is een wastafel aanwezig (een wasgoot kan ook)

VIPA-TIPS: * voorzie minstens 1 toilet per 15 kinderen
* voorzie toiletten aangepast aan de leeftijd van de kinderen, kleutertoiletten met tussenschotten, grotere toiletten voor de oudere kinderen.
* voorzie dat de toiletten gemakkelijk bereikbaar zijn. (ook bij slecht weer)
* er zijn gescheiden (meisjes en jongens) toiletten voorzien voor de kinderen
* toiletten zijn voorzien van een sas of geven uit op gangen, voor- of trapportalen.
 | [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |
|  | Toiletten zijn voorzien van natuurlijke of mechanische ventilatie.  | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
|  | **SANITAIR VOLWASSENEN** |  |
| **KIES** | Er zijn gescheiden (mannen en vrouwen) toiletten voorzien voor de werknemers. Minstens 1 toilet per 15 werknemers (niet te gebruiken voor de kinderen) (Art. 58 en 59) | [AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
| **KIES** | Toiletten zijn voorzien van een sas of geven uit op gangen, voor- of trapportalen.  (Art.3.5) De toiletten mogen niet rechtstreeks met de arbeidsplaats, de refters of de kleedkamers in verbinding staan.(Art. 58 en 59) | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf)[AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
| **KIES** | Toiletten zijn voorzien van natuurlijke of mechanische ventilatie.  | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
| **KIES** | In de nabijheid van de toiletten is er een wastafel. Deze wastafel mag niet voorzien zijn in de werklokalen (bv. verzorgingsruimte, leefruimte, keuken) (Art. 58 en 59) | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf)[AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
|  | **KEUKEN** |  |
| **KIES** | VIPA-TIPS: In de opvanglocatie is er een keukenfunctie * vanaf 26 kinderen is het lokaal van de keuken (geen aanrechtkeuken) een brandwerend compartiment. (Art. 6.4)
 | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | De buitenramen en -deuren van de keuken zijn voorzien van horren. (vliegenramen) (Art. 3.4.2) | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
| **KIES** | De keuken wordt niet gebruikt voor andere activiteiten tijdens de uren van de maaltijdbereiding. (Art. 3.1) | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
| **KIES** | De keuken is afgewerkt in ondoordringbare goed afwasbare materialen en heeft minimaal (Art. 3.4):* een werkoppervlak, voldoende groot voor 2 werkvlakken, noodzakelijk om te kunnen werken in een vuile en een propere zone. (Art 2.2.1)
* bij voorkeur minstens 2 wasbakken (1 of 2 voor voeding/afwas en 1 voor wassen handen bereiding voeding) (Art 3.4.6)
* een koelkast (Art 3.4.1.1)
* een opwarmelement
* een afzuigkap (Art 3.4.3)
 | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
| **KIES** | Een aanrechtkeuken heeft minimaal een werkoppervlak en een aparte handenwasbak. (Art 3.2)* FAVV maakt een onderscheid tussen een keuken en een aanrechtkeuken. In de speelruimte bv. kan je een werkoppervlakte voorbehouden voor het bereiden van de tussendoortjes, het verdelen van de maaltijden op de borden en het opwarmen van bereide maaltijden. In deze keuken, de aanrechtkeuken, wordt niet gekookt.
 | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
| **KIES** | De keuken is voorzien van natuurlijke of mechanische ventilatie. * zorg er voor dat er geen luchtstromen van vervuilde lucht naar de keuken gaan. (Art. 3.4.3)
 | [FAVV](http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g041/_documents/G-041_NL_dd_29-05-2013.pdf) |
| **KIES** | De werklokalen zijn tenminste 2,5 m hoog. (Art. 8) | [AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
|  | **PERSONEELSRUIMTES** |  |
| **KIES** | Er zijn personeelsvoorzieningen en bergruimte:* alle werknemers beschikken over de mogelijkheid om hun kledij op te hangen, zoals een kleerhanger of locker (Art. 49)
* er is plaats voorzien voor een tafel en stoelen voor het personeel. Voorzie deze gescheiden van de werkplaatsen en bureaus vanaf 26 kinderen (Art. 60)

VIPA-TIP: Voorzie voldoende berging voor voeding, onderhoud, reservemateriaal, speelgoed, … | [AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
|  | **TECHNIEKEN, UITRUSTING EN TECHNISCHE RUIMTES** |  |
| **KIES** | Er is een veiligheidsverlichting die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt als de stroom uitvalt. (Art. 7.3) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | Er zijn geen installaties van vloeibaar petroleumgas of ze liggen buiten het gebouw. (Art. 6.2.3) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | In alle lokalen van de kinderopvanglocatie zijn er correct geplaatste autonome rookmelders of er is een branddetectie-installatie met centrale. (Art. 7.5)* een kinderopvanglocatie die ’s nachts kinderopvang organiseert, heeft een branddetectie-installatie met centrale;
* een kinderopvanglocatie met 51 of meer kinderopvangplaatsen heeft een branddetectie-installatie met centrale.
 | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | Beglaasde binnenwanden zijn voorzien van veiligheidsglas. (Art. 12) | [AW](http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=579) |
| **KIES** | Er is centrale verwarming of er zijn elektrische verwarmingstoestellen (niet verplaatsbaar en zonder zichtbare weerstand) (Art.7.1)* + er zijn geen verplaatsbare gasflessen (Art. 7.2)
 | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | De kinderopvanglocatie beschikt over brandbestrijdingsmiddelen. (o.a. brandblusapparaten, bepaald in overleg met de bevoegde brandweerdienst)  | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | Vanaf 26 kinderen is er een manueel alarmsysteem (alarm-drukknoppen) (Art. 7.7) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | De elektrische en de verwarmingsinstallaties zijn gekeurd. (Art. 8) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | Het lokaal van de verwarmingsinstallatie vanaf 30 kW is een brandwerend compartiment. (Art. 6.2) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
| **KIES** | Vanaf 26 kinderen is het lokaal van de was- en droogmachines een brandwerend compartiment. (Art.6.3) | [BV](http://www.kindengezin.be/img/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bo.pdf) |
|  | **NETTO-VLOEROPPERVLAKTE** |  |
| **KIES** | In de opvanglocatie bedraagt de netto-vloeroppervlakte die gebruikt kan worden om te spelen of te rusten van de speelruimte richtinggevend 4m² per kind. (Art. 10)VIPA-TIP: De volgende oppervlaktes worden niet meegerekend:* + vaste elementen zoals muren, schouwen, kolommen, leidingkokers, trappen, …;
	+ zones en meubilair in de speelruimte waar niet gespeeld of gerust kan worden of waar geen speelgoed in bewaard wordt;

(bv. circulatiezones, kookzones, administratiehoek, vestiaire-hoek, meubels met privéspullen, privémeubels,…)* + zones en meubilair in de rustruimte waar niet kan gerust worden;

(bv. kasten, privébedden …) * + gangen;
	+ zones die onvoldoende hoog zijn voor een kwaliteitsvolle en bruikbare oppervlakte:
		- oppervlakte met een vrije hoogte minder dan 1,8 meter (bij een schuin plafond. Hoogste punt is minimaal 2,2 meter)
		- oppervlakte met een hoogte minder dan 2,2 meter (bij een vlak plafond)
 |  [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |
| **KIES** | De netto-vloeroppervlakte per kinderopvangplaats wordt gebruikt voor alle aanwezige kinderen. (Art. 10) | [KG](http://www.kindengezin.be/img/erkenning-attest-kwaliteitsbesluit-bvr.pdf) |